T.C.

KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Borsa İstanbul Kız Anadolu Hatip Lisesi

**OKUL BOYASI ONARIMI (İÇ BOYA)**

**ALIMI İŞİ**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**OKUL BOYASI ONARIMI**

**Ürünlerin Teknik Özellikler**

1- 25 adet sınıf(Duvar+Tavan), 4 koridor, 4 merdiven boşluğu,Konferans Salonu,Bilişim Sınıfı

2- 1. kalite silinebilir su bazlı sentetik boya kullanılacaktır.

3- Sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek boya yapılacaktır.

4- Boya işine başlamadan önce gerekli tüm sıva tamiratları ve rötuşlar yapılacak ondan sonra Satın Alma Komisyonu onayı ile boyama işine başlanacaktır.

5- Eski boyalı yüzeyler (Duvar) raspa edilecek (tel fırça, zımpara ve mekanik yolla, temizlenecek) gerekli sıva tamiratları yapılacak, zımparalanacak, 0,150 kg su bazlı şeffaf astar sürülecek, istenilen renkte 0.100 kg birinci kat, 0,100 kg ikinci kat su bazlı sentetik boya yapılacaktır.

6-Yapılacak boyaların renk ve kalitesine TSE’ye uygun olmak şartıyla idare karar verecektir.

7-Sınıflardaki ahşap kuşakların boyama işlemi yaılcak.

8-İSG ile ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.

9-İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, zemin koruma naylonu, mobilya koruma naylonu, taşıma, yükleme – boşaltma ile iskele temini/montaj-demontaj firmaya aittir.

10-Firma çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olmayan mobilya ve malzemelerin korunması ve temiz tutulmasından sorumludur.